一、ESP8266刷固件时,8266需要外接电源3.3V供电

刷固件时接线：



8266模块 USB转TTL

VCC 3.3V

GND GND

CH\_PD 3.3V



GPIO0 GND //低电平烧写模式，高电平运行模式

RX TX

TX RX

-------------------------------

设置esp8266为服务器



二、ESP8266与Galileo连接

8266模块 Galileo

VCC 3.3V

GND GND

CH\_PD 3.3V

GPIO0 3.3V //低电平烧写模式，高电平运行模式

RX TX

TX RX

RST pin5

程序见GalileoLock.ino

四、node.js server